Exercício 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equip | IP | Mask | Gateway | 1º Destino |
| Modem | 196.120.10.1 | 255.255.255.0 |  |  |
| Roteador | 196.120.10.2 | 255.255.255.0 | 196.120.10.1 |  |
| 192.168.10.254 |  |  |
| Sala 1 | | | | |
| PC1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC2 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC3 | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC4 | 192.168.10.4 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC4 | 192.168.10.5 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC6 | 192.168.10.6 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| Server 1 | 192.168.10.7 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| Sala 2 | | | | |
| PC7 | 192.168.10.8 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC8 | 192.168.10.9 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC9 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC10 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC11 | 192.168.10.12 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC12 | 192.168.10.13 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| Server 2 | 192.168.10.14 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| Sala 3 | | | | |
| PC13 | 192.168.10.15 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC14 | 192.168.10.16 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC15 | 192.168.10.17 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC16 | 192.168.10.18 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC17 | 192.168.10.19 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC18 | 192.168.10.20 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| Server 3 | 192.168.10.21 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| Sala 4 | | | | |
| PC19 | 192.168.10.22 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC20 | 192.168.10.23 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC21 | 192.168.10.24 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch1 |
| PC22 | 192.168.10.25 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch2 |
| PC23 | 192.168.10.26 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch2 |
| PC24 | 192.168.10.27 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch2 |
| Server 4 | 192.168.10.21 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | Switch2 |